**Уровень сил Антиангелов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | Название | Множитель силы\* | Множитель прочности\* | Множитель скорости\* | Множитель выносливости\* | Спец-способность | Интеллект |
| 1 | Красный | 432 | IV+ | 59/421,4 | 7007 | V+ | 8,5 |
| 2 | Оранжевый | 144 | II | 18/128,57 | 1345 |  | 7,5 |
| 3 | Желтый | 288 | V+ | 13/92,86 | 4506 | VI+ | 6,4 |
| 4 | Зеленый | 144 | II | 18/128,57 | 1345 |  | 8 |
| 5 | Голубой | 152 | II | 21/150 | 1502 |  | 9 |
| 6 | Синий | 576 | IV+ | 44/314,29 | 6200 |  | 8,5 |
| 7 | Фиолетовый | 144 | II | 15/107,14 | 1345 |  | 8,3 |

\*

Исцеляющий фактор – объем наращённых тканей в секунду, см3/с

Прочность в классах защиты США и соответствующие калибры\*\*

Сила – сила обычного человека, 350-500 Ньютон сжатия кистью рабочей руки

Скорость – кратность к средней человеческой (14 секунд 100 метров) / скорость в м/с

Выносливость измеряется в часах тренировки

\*\*

I – 9x19

II - .357 magnum

III – 5.45 x 39, 5.56 x 45

III+ – 5.45 x 39 AP, 5.56 x 45 AP, .308

IV - .308 AP

V - .50 bmg

V+ - артиллерия 40мм

VI - артиллерия 50мм

VI+ - артиллерия 60мм

Множитель огненной энергоемкости красного – 6

Множитель теплопроводности красного – 18

Множитель электрической энергоемкости красного – 11

Множитель электропроводности\* красного и голубого – 9

Множитель зарядки красного – 1

Множитель зарядки голубого – 1/2

Множитель светового потока красного – 11

Множитель световой энергоемкости красного –